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Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government 

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë - Ministarstvo Industrije,Preduzetništva i Trgovine  - Ministry of Industry, Entreprenenurship and Trade  
         


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR.00/2022
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E BETONIT TË GATSHËM NË TREG


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIET) No. 00/2022
ON SETTING THE CONDITIONS FOR PLACING READY-MIXED CONCRETE ON THE MARKET

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MIPT) BR. 00/2022
O ODREĐIVANJU USLOVA ZA STAVLJANJE GOTOVOG BETONA NA TRŽIŠTE 


	Ministrja e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë 

Në mbështetje të nenit 25 dhe  nenit  50 të Ligjit nr. 06/L-033 për Produkte të Ndërtimit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 21 / 05 Dhjetor 2018), nenit 8 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.4,  Shtojca 12 e Rregullores Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores Nr. 09/2011 së Punës së Qeverisë (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011), 


Nxjerr: 


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) NR. xx/2022
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E BETONIT TË GATSHËM NË TREG

Neni 1
Qëllimi

1.Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kërkesat teknike për vendosjen e  betonit  të gatshëm në tregun e Republikës se Kosovës.

2. Me këtë Udhëzim Administrativ gjithashtu përcaktohen kërkesat për specifikimet teknike dhe sistemin që aplikohet për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës (AVCP) të këtyre produkteve, si dhe hartimi i deklaratës se performances. 




Neni 2
Fushëveprimi

1. Ky Udhëzim Administrativ zbatohet për betonin e gatshëm që vendoset në treg (respektivisht transportohet, me ose pa pagesë nga prodhuesi tek përdoruesi) ose i cili është i përzier në ngarkesa me vëllime prej 0.5 m3 ose më shumë përnjëherë.

Shënim: Kjo nënkupton që betoni i gatshëm i përdorur në sasi të vogla, jo-komerciale përjashtohet. Sidoqoftë, betoni nuk mund të prodhohet ose ngarkohet në mënyrë jo-normale për të shmangur dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ.

Neni 3
Kërkesat për beton të gatshëm

1. Betoni i gatshëm do t'i nënshtrohet kërkesave si në vijim:
1.1. Produktet duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardit SK EN 206: Betoni-Specifikimet, performanca, prodhimi dhe konformitetit (versioni i fundit duke përfshirë amendamentet ose korrigjimet). Standardet kombëtare të cilat janë transpozime teknikisht-ekuivalente të këtij standardi do të konsiderohen të pranueshme. 

1.2. Prodhuesi siguron nivele të performancës për karakteristikat themelore obligative  të paraqitura në Shtojcën 1 të këtij Udhëzimi Administrativ.

1.3.	Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancës do të deklarohen nga prodhuesi,  nëse produkti është beton i projektuar në pajtim me Shtojcën 1 të këtij Udhëzimi Administrativ. Karakteristikat e detyrueshme do të deklarohen në të gjitha rastet, ndërkohë që karakteristikat tjera do të deklarohen nëse kërkohen nga specifikat e përdorimit, në pajtim me Shtojcën 1 të këtij Udhëzimi Administrativ.

1.4.Prodhuesi harton deklaratën e performancës (DoP ) duke përdorur modelin e përcaktuar në Shtojcën 2 të këtij Udhëzimi.

1.5. Në të gjitha rastet, karakteristikat e përcaktuara në nën-paragrafin 1.3 të këtij paragrafi, duhet të deklarohen me një vlerë ose klasë të performancës, përveç reagimit ndaj zjarrit nëse deklarohet. Reagimi ndaj zjarrit nuk mund të jetë karakteristika e vetme e deklaruar.


1.6. Sistemi ose sistemet për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës është si në vijim: 
	
	Karakteristika(t)

	Sistemi AVCP 2+ Certifikimi nga trupi i emëruar i Kontrollit  të Prodhimit në Fabrikë bazuar në vlerësimin fillestar dhe në vazhdim
	Të gjitha karakteristikat 




1.7. Procedura e emërimit të Trupit për Vlerësimin dhe Verifikimin e Performancës sipas Sistemit AVCP 2+ realizohet duke u bazuar në dispozitat e Udhëzimit Administrativ përkatës për mënyrën e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit. 
1.8. Trupit për Vlerësimin dhe Verifikimin e Performancës duhet të jenë të siguruar për përgjegjësinë e tyre ndaj dëmit në vlerë prej 100.000,00 (njëqind mijë) Euro.



Neni 4
Dispozita Kalimtare

Nën-paragrafi 1.6, paragrafi 1 i Nenit 3 hyn ne fuqi nga 1 qershori  2023.  Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës të aplikueshme deri në këtë  datë është si në vijim: 
	
	Karakteristika(t)

	Sistemi AVCP 3 - Testimi nga trupi i emëruar
	-Klasa e rezistencës ne shtypje /klasa e betonit  
-Klasa e konsistencës ose vlera e synuar

	Sistemi AVCP 4 -  Deklarata e performancës së prodhuesit
	Të gjitha karakteristikat tjera 



	
Neni 5
Dispozitat Shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi shfuqizohet Udhëzimi Administrativ (MTI) nr. 07/2020 për përcaktimin e kushteve për vendosjen e betonit të gatshëm në treg.






                              Neni 6
Shtojcat

1. Shtojca 1 dhe 2 janë pjesë përbërëse të këtij Udhëzimi Administrativ:

1.1. Shtojca 1: Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancës;
1.2. Shtojca 2: Modeli i Deklaratës së Performancës;


Neni 7
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës.


Rozeta HAJDARI
_____________________
Ministre 
Prishtinë, 00.01.2022

	Minister of the Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade, 

Pursuant to Article 25 and 50  of the Law No. 06/L-033 on Construction Products (Official Gazette of the Republic of Kosovo / No. 21 / 05 December 2018), article 8, paragraph 1, sub-paragraph 1.4, Appendix 12  of Regulation Nr. 02/2021 on the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries and Article 38, paragraph 6 of the Rules of Procedure of the Government No. 09/2011 (Official Gazette No. 15, 12.09.2011),

Issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIET) No. xx/2022
ON SETTING THE CONDITIONS FOR PLACING READY-MIXED CONCRETE ON THE MARKET

Article 1
Purpose

1. This Administrative Instruction sets out the technical requirements for placing of ready-mixed concrete on the market of the Republic of Kosovo.

2. This Administrative Instruction sets out also the requirements for the technical specifications and the system that is applied for the evaluation and verification of the performance sustainability (AVCP) of these products, as well as the drafting of the declaration of performance.

Article 2
Scope

1. This Administrative Instruction shall apply only to ready-mixed concrete placed on the market (i.e. transported, with or without payment, from producer to user) or which is mixed in batches of 0,5 m3 or more at a time.


Note: This means that ready-mixed concrete used in small, non-commercial, quantities is exempt. Concrete may not, however, be abnormally batched or produced to avoid the provisions of this Administrative Instruction.     


Article 3
Requirements for  ready-mixed concrete

1. Ready-mixed concrete shall be subject to the following requirements:

1.1. The products shall comply with the standard requirements SK EN 206: Concrete – Specifications, performance, production and conformity (latest version including any amendments or correction). National standards which are technically equivalent transposition of this standard shall be considered acceptable.


1.2. The manufacturer shall provide performance levels of the essential mandatory characteristics set out in Annex 1 of this Administrative Instruction.

1.3. Characteristic and performance levels/classes shall be declared by the manufacturer, if the product is designed concrete in accordance with Annex 1 of this Administrative Instruction. Compulsory characteristics shall be declared in all cases, other characteristics shall be declared if required by the specifics of use  in accordance with Annex 1 of this Administrative Instruction.

1.4. The manufacturer shall draw up the declaration of performance (DoP) using the model set out in Annex 2 to this Instruction.

1.5. In all cases, the characteristics listed in sub paragraph 1.3 of this paragraph, shall be declared with a performance value or class, in addition to reaction to fire, if it is declared. Reaction to fire alone may not be the only characteristic declared.

1.6. The system or systems for the Assessment and Verification of Constancy of Performance are:
	
	Characteristic/s

	AVCP System 2+ Certification by the designated  body of the Factory Production Control based on the initial assessment and ongoing
	All characteristics




1.7. The designation procedure of the for appointing the Body for the Assessment and Verification of Performance according to the AVCP 2+ System is carried out based on the provisions of the relevant Administrative Instruction on the manner of designating bodies for conformity assessment.

1.8. The Body for the Assessment and Verification of Performance must be insured for their liability for damage in the amount of 100,000.00 (one hundred thousand) Euros.


Article 4
Annexes

Sub-paragraph 1.6, paragraph 1 of Article 3 shall enter into force on 1 June 2023. The system for the Assessment and Verification of Constancy of Performance applicable up to this date is as follows:
	
	Characteristic/s

	AVCP System 3- Designated body testing
	- Compressive strength class/concrete class
-Consistence class or target value

	AVCP System 4- Manufacturer’s declaration of performance
	All other characteristics




Article 5
Repealing Provisions

Upon the entry into force of this Instruction, the Administrative Instruction (MTI) No. 07/2020 on setting the conditions for placing ready-mixed concrete on the market, shall be repealed.





                               Article 6
Annexes

1. Annexes 1 and 2 are an integral part of this Administrative Instruction:

1.1. Annex 1: Characteristics and performance levels / classes;
1.2. Annex 2: Declaration of Performance Model;


Article 7
Entry into force

This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after being published in the “Official Gazette” of the Republic of Kosovo.


Rozeta HAJDARI
_____________________
Minister
Prishtina, 00.1.2022
	Ministarka Ministarstva Industrije, Preduzetništva i Trgovine
Na osnovu člana 25 i člana 50 Zakona br. 06/L-033 o Građevinskim Proizvodima (Službeni List Republike Kosovo / br. 21/05 decembar 2018), člana 8 stav 1 podstav 1.4, Aneks 12 Uredbe br. 02/2021 o Oblastima Administrativne Odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava, kao i člana 38 stav 6 Uredbe br. 09/2011 Vlade (Službeni List br.15, 12.09.2011),

Donosi:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MIPT) BR. 00/2022
O ODREĐIVANJU USLOVA ZA STAVLJANJE GOTOVOG BETONA NA TRŽIŠTE 
Član 1
Cilj
1. Ovo Administrativno Uputstvo definiše tehničke uslove za stavljanje gotovog betona na tržište Republike Kosovo.

2. Ovo Administrativno Uputstvo takođe  definiše zahteve za tehničke specifikacije i sistem koji se primenjuje za procenu i verifikaciju stalnosti performansi (AVCP) ovih proizvoda, kao i izrada deklaracije performanse.


Član 2                                                  Delokrug
1. Ovo Administrativno Uputstvo primenjuje se na gotov beton koji se stavlja na tržište (odnosno transportovan, sa ili bez plaćanja od proizvođača do korisnika) ili koji je mešan u tovarima zapremine od 0,5 m3 ili više odjednom.
Napomena: To znači da je gotov beton koji se koristi u malim, nekomercijalnim količinama isključen. Međutim, beton se ne sme nenormalno proizvoditi ili tovariti da bi se zaobišle ​​odredbe ovog Administrativnog Uputstva.
Član 3
Zahtevi za gotov beton

1. Gotovi beton treba da podleže sledećim zahtevima:

1.1. Proizvodi moraju biti u skladu sa zahtevima standarda SK EN 206: Beton – Specifikacije, performanse, proizvodnja i usklađenost (najnovija verzija uključujući izmene ili ispravke). Nacionalni standardi koji su tehnički ekvivalentni transpozicije ovog standarda smatraju se prihvatljivim.

1.2. Proizvođač će obezbediti nivoe performansi za osnovne obavezne karakteristike navedene u Aneksu 1 ovog Administrativnog Uputstva. 
1.3. Karakteristike i nivoi/klase performansi biće deklarisani od strane proizvođača u ako je proizvod projektovan beton u skladu sa Aneksom 1 ovog Administrativnog Uputstva. Obavezne karakteristike će se deklarisati u svim slučajevima, dok će se ostale karakteristike deklarisati ako se zahtevaju od specifikacije upotrebe u skladu sa Aneksom 1 ovog Administrativnog Uputstva.
1.4 Proizvođač će sastaviti deklaraciju o performansama (DoP) koristeći model određen u Aneksu 2 ovog Uputstva.
1.5. U svim slučajevima, karakteristike navedene u podstavu 1.3 ovog stava moraju biti deklarisane sa vrednošću ili klasom performansi, osim reakcije na požar, ako je deklarisana. Reakcija na požar ne može biti jedina deklarisana karakteristika.

1.6. Sistem ili sistemi za procenu i verifikaciju stalnosti performansi su sledeći:
	
	Karakteristike

	AVCP Sistem 2+ Sertifikacija od strane imenovanog tela za Kontrolu Fabričke Proizvodnje na osnovu početne procene i u toku
	Sve karakteristike



1.7. Postupak za imenovanje Tela za Ocenjivanje i Verifikaciju Performansi  prema sistemu AVCP 2+ sprovodi se na osnovu odredbi dotićnog Administrativnog Uputstva o načinu imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti.
1.8. Tela za Ocenjivanje i Verifikaciju Performansi moraju biti osigurani za svoju odgovornost za štetu u iznosu od 100.000,00 (sto hiljada) evra.

Član 4
Prelazne odredbe

Podstav 1.6 stav 1 člana 3 stupa na snagu 1. juna 2023 godine. Sistem za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi koji se primenjuje do ovog datuma je sledeći:
	
	Karakteristike

	AVCP Sistem 3, Testiranje od strane imenovanog tela
	-Klasa rezistence na pritisak / klasa betona
-Klasa konzistentnosti ili ciljna vrednost

	AVCP Sistem 4 -  Deklaracija  performanse od strane proizvođaća
	Sve ostale karakteristike



Član 5
Ukidajuće Odredbe

Stupanjem na snagu ovog Uputstva, ukida se  Administrativno Uputstvo (MTI) br. 07/2020 o Određivanju Uslova za Stavljanje Obićnog Betona na Tržište.



Član 6
Aneksi
1. Aneksi 1 i 2 su sastavni deo ovog Administrativnog Uputstva: 

1.1. Aneks 1: Karakteristike i nivoi/klase performansi;
1.2. Aneks 2: Model Deklaracije  Performanse;

Član 7
Stupanje u snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana od dana objavljivanja u "Službenom Listu" Republike Kosovo.

Rozeta HAJDARI
_________________________
Ministarka
Priština, 00.01.2022







Shtojca 1
 Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancës

	Karakteristika e detyrueshme
	Shënime	
	Metoda e Testimit

	Beton i projektuar 
	

	Rezistenca në shtypje /klasa e betonit
	Deklarim i detyruar 
	SK EN 12390-3

	Klasa e konsistencës ose vlera e synuar
	Deklarim i detyruar
	SK EN 12350-1

	Klasa e ekspozimit
	Deklarim i detyruar 
	SK EN 206

	Klasa e përmbajtjes së klorideve
	Deklarim i detyruar
	SK EN 206; SK EN 1744-1

	Fraksionet e agregatit
	Deklarim i detyruar
	SK EN 206 SK EN 933-1; SK EN 933-10

	Lloji dhe klasa e çimentos 
	Deklarim i detyruar
(p.sh. CEM II/B-M (W-L) 42.5)
	SK EN 206; SK EN 197-1

	Lloji i përzierjes dhe shtesave
	Nëse specifikohet
	SK EN 206; EN 934-2, EN 934-4, EN 934-5, EN 450-1, EN-13263-1, EN 12878 

	Përshkrimi i fibrave
	Lloji dhe përmbajtja ose klasa e performancës, nëse specifikohet. 
	SK EN 206; EN 14889-2

	Veti të veçanta 
	Nëse specifikohet
	

	D max, madhësia maksimale e agregateve
(D - është vlera e deklaruar reale e fraksionit më të madh –kokërrmadh të agregateve të përdorura në beton)
	Deklarim i detyruar
	SK EN 933-1

	Klasa e dendësisë e densitetit të synuar
	I detyrueshëm për beton të lehtë ose të rëndë.
	SK EN 1097-5

	Përshkrimi i betonit
	SK EN 206

	Përbërja
	Deklarim i detyruar
	SK EN 206

	Raporti uji/cement
	
	SK EN 206

	Konsistenca
	Konsistenca si vlera e klasës së synuar, siç specifikohet
	SK EN 206


	Lloji dhe përmbajtja e fibrave
	Nëse specifikohet
	SK EN 206

	Të gjitha llojet e betonit
	

	Reagimi ndaj zjarrit 
	 Klasa A1 pa testim1
	


	1) Reagimi ndaj zjarrit Klasa A1 mund të deklarohet vetëm për beton të gatshëm/lëngshëm i cili përmban materiale organike nën 5%. 




























Shtojca 2
Modeli i Deklaratës së Performancës

DEKLARATA E PERFORMANCËS Nr ............................ 
1. Kodi unik identifikues i llojit të produktit:................................................................................................................................................................ 
2. Përdorimi/përdorimet e destinuara:............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
3. Prodhuesi : .................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
4. Përfaqësuesi i autorizuar: ........................................................................................................................................................................................... 

5. Sistemi/sistemet e AVCP-së:.....................................................................................................................................................................................
6a. Standardi i aplikuar: ................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
Trupi i emëruar:............................................................................................................................................................... ............. ............................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 	
7. Performanca/performancat e deklaruar:.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

8. Dokumentacioni Përkatës Teknik dhe/ose Dokumentacioni Specifik Teknik: ........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
Performanca e produktit të identifikuar më sipër është në përputhje me grupin e performancës/performancave të deklaruara. Kjo deklaratë e   
performancës lëshohet, në përputhje me këtë Udhëzim Administrativ, nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të identifikuar më sipër. 


Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit nga: 
[emri] ............................................................................................................................................................................................................................ 
Në [vendi] ....................................................................... më [Data e lëshimit] ........................................................................................................... 

[nënshkrimi] ..................................................................................................................................................................................................................

Annex 1
 Characteristics and performance levels/classes

	Essential characteristic
	Notes	
	Testing Method

	Designed concrete
	

	Compressive strength /concrete class
	Compulsory declaration
	SK EN 12390-3

	Consistence class or target value
	Compulsory declaration
	SK EN 12350-1

	Exposure class
	Compulsory declaration
	SK EN 206

	Chloride content class
	Compulsory declaration
	SK EN 206; SK EN 1744-1

	Fractions of the aggregate
	Compulsory declaration
	SK EN 206 SK EN 933-1; SK EN 933-10

	Type and class of cement

	Compulsory declaration e.g. CEM II/B-M (W-L) 42.5 N)
	SK EN 206; SK EN 197-1

	Type of admixture and additions
	If specified
	SK EN 206; EN 934-2, EN 934-4, EN 934-5, EN 450-1, EN-13263-1, EN 12878

	Description of fibres
	Type and content or performance class, if specified.
	SK EN 206; EN 14889-2

	Special properties 
	If specified
	

	D max, maximal aggregate size
(D - Declared value of D the coarsest fraction  of aggregates actually used in the concrete)
	Compulsory declaration
	SK EN 933-1

	Density class of target density
	Compulsory for lightweight or heavy-weight concrete.
	SK EN 1097-5

	Prescribed concrete
	SK EN 206

	Composition
	Compulsory declaration
	SK EN 206

	Water/cement ratio 
	Consistence as class or target value, as specified 
	SK EN 206

	Consistence
	Consistence as class or target value, as specified
	

	Type and content of fibres
	If specified
	SK EN 206

	All types of concrete
	

	Reaction to fire 
	 Class A1 without testimg1
	


	1) Reaction to fire Class A1 may only be declared for ready-mixed concrete which contains organic material below 5 %.




























Annex 2
Declaration of Performance Model

DECLARATION OF PERFORMANCE NO ............................ 
1. Unique identification code of the product type:................................................................................................................................................................ 
2. Intended use/es:............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
3. Manufacturer : .................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
4. Authorised representative: ........................................................................................................................................................................................... 

5. System/s of AVCP:.....................................................................................................................................................................................
6a. Applied standard: ......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
Designated body:............................................................................................................................................................... ............. ............................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 	
7. Declared performance/s:.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: ........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with this Administrative Instruction, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 


Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
[name] ............................................................................................................................................................................................................................ 
At [place] ....................................................................... on [Date of issue] ........................................................................................................... 

[signature] ..................................................................................................................................................................................................................


Aneks 1
 Karakteristike i nivoi / klase performansi 

	Obavezna karakteristika
	Napomene
	Metoda Testiranja

	Projektiran beton  
	

	Otpornost na pritisak / klasa betona
	Obavezna deklaracija
	SK EN 12390-3

	Klasa konzistentnosti ili ciljna vrednost
	Obavezna deklaracija
	SK EN 12350-1

	Klasa izloženosti
	Obavezna deklaracija
	SK EN 206

	Klasa sadržaja hlorida
	Obavezna deklaracija
	SK EN 206; SK EN 1744-1

	Frakcije agregata
	Obavezna deklaracija
	SK EN 206 SK EN 933-1; SK EN 933-10

	Vrsta i klasa cementna

	Obavezna deklaracija npr. CEM II / B-M (W-L) 42,5 N)
	SK EN 206; SK EN 197-1

	Vrsta smese i dodataka
	Ako je navedeno
	SK EN 206; EN 934-2, EN 934-4, EN 934-5, EN 450-1, EN-13263-1, EN 12878

	Opis vlakana
	Vrsta i sadržaj ili klasa performansi, ako je navedeno. 
	SK EN 206; EN 14889-2

	Posebne osobine
	Ako je navedeno
	

	D max, maksimalna veličina agregata
(D - je deklarisana aktuelna vrednost najveće krupnozrne frakcije agregata koji se koriste u betonu)
	Obavezna deklaracija
	SK EN 933-1

	Klasa gustine ciljne gustine
	Obavezno za laki ili teški beton
	SK EN 1097-5

	Opis betona
	SK EN 206

	Sastav
	Obavezna deklaracija
	SK EN 206

	Odnos vode /cementna 
	Konzistentnost kao vrednost ciljne klase, kako je navedeno 
	SK EN 206

	Konzistentnost
	
	

	Vrsta i sadržaj vlakana
	Ako je navedeno
	SK EN 206

	Sve vrste betona
	

	Reakcija na požar
	 Klasa A1 bez testiranja1
	


	1) Reakcija na požar klase A1 se može deklarisati samo za gotov/tečni beton koji sadrži organske materijale ispod 5%. 
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Modeli Deklaracije Performanse
DEKLARACIJA PERFORMANSE           Br ............................ 

1. Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda:.......................................................................................................................................................
2. Namenska upotreba/upotrebe:............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
3. Proizvođać: .................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
4. Ovlašćeni zastupnik: ........................................................................................................................................................................................... 

5. Sistem/sistemi AVCP-a  .....................................................................................................................................................................................
6a. Standard primenjen: ................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
Imenovano telo:............................................................................................................................................................... ............. ............................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 	
7. Deklarisana performansa/performanse:.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

8. Dotćna tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija: ........................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
Performansa proizvoda identifikovanog iznad je u skladu sa navedenom grupom performanse/performansi. Ova deklaracija performanse se izdaje, 
u skladu sa ovim Administrativnim Uputstvom, pod isključivom odgovornošću gorenavedenog proizvođačar. 


Za i u ime proizvođača, potpisano od strane: 
[ime] ............................................................................................................................................................................................................................ 
U [mesto] ....................................................................... na [Datum izdanja] ........................................................................................................... 

[potpis] ......................................................................................................................................................................................
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